## Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений

Для территории **Волотовскогомуниципального района**устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив области электро- и газоснабжения поселений муниципального района**и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно** | 95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |
| **Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ)** | 90% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения | Согласно техническим условиям снабжающей организации | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |

## Расчетные показатели в областиавтомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Для территории **Волотовскогомуниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием** | 75% общей протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием,находящимся на балансе муниципального образования | Не устанавливается | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |
| **Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный)**  **Разделительное ограждение** | Определяется проектом | Определяется проектом | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |
| **Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003** | Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов | Пешеходная доступность не более 30 мин. | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |

## Расчетные показатели в области образования

Для территории **Волотовскогомуниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив области образования** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий** | Не менее 1 объекта каждого вида на поселение | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин. | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |

## Расчетные показатели в области здравоохранения

Для территории **Волотовскогомуниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив области здравоохранения** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий** | Не менее 1 объекта каждого вида на поселение | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин. | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |

## Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Для территории **Волотовскогомуниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив области физической культуры и массового спорта** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты** | Не менее 1 объекта на каждое поселение | Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин. | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |

## Расчетные показатели в области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

Для территории **Волотовскогомуниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты** | Не менее 1 объекта на муниципальный район | Транспортная доступность для жителей поселения не более 90 мин. | Волотовский муниципальный район |

## Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

Для территории **Волотовскогомуниципального района** устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности **объектамив иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района** и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения **Волотовскогомуниципального района**.

| **Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов** | **Территория применения расчетных показателей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям** | Не менее 2 объектов на муниципальный район | Пешеходно-транспортная доступность – не более 45 мин. | Волотовский муниципальный район |
| **Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района** | Не менее 1 объекта на поселение | Пешеходно-транспортная доступность – не более 60 мин. | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |
| **Объекты связи,**  **Объекты общественного питания,**  **Объекты торговли,**  **Объекты бытового обслуживания**  **Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства**  **или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению** | В совокупности, не менее 1 объекта каждого вида  . | Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений – не более 45 мин | сельское поселение Волот, Славитинское сельское поселение, Горское сельское поселение |

# ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯК ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Основная часть нормативов градостроительного проектированияпоселения в графической форме, включает в себя следующую карту:

Карта №1/МНГП/ОСН «Карта минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности объектов местного значения муниципального района».

На Карте №1/МНГП/ОСН отображены: границы поселения; границы существующих населенных пунктов, входящих в состав муниципального района; местоположение объектов местного значения муниципального района относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района; объекты местного значения муниципального районадля которых региональными нормативами градостроительного проектирования устанавливаются предельные значениярасчетных показателей (при наличии).

В целях единого подхода при оформлении графической документации для карт, относящихся к основной части расчетных показателей, установлен следующий порядок нумерации: Номер карты состоит из порядкового номера карты слэша (/), букв «МНГП», обозначающих словосочетание – «местные нормативы градостроительного проектирования», слэша (/) и букв «ОСН», обозначающих словосочетание – «основная часть», и отражающих принадлежность данной карты к основной части нормативов градостроительного проектирования.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Волотовского муниципального района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования Волотовского муниципального района, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

иными объектами местного значения муниципального района, населения Волотовского муниципального района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования определены объекты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показателей.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Волотовского муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Волотовского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения Волотовского муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения.

## Обоснование видов объектов местного значения муниципального района,для которых определяются расчетные показатели

Обоснование видов объектов местного значения муниципального района выполняется в целях определения объектов местного значения муниципального районадля которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения муниципального района.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи 19Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 1 статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в редакции Областных законов Новгородской области от 01.07.2010 г. N 796-оз; от 14.11.2011 г. N 1111-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию,выполненораспределениеразличных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Информация по видам объектов местного значения муниципального района применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

### Виды объектов местного значения муниципального района в области электро-, -газоснабжения поселений

#### Объекты электроснабжениянаселения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование видаобъектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |

#### Объекты газоснабжения населения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |

### Виды объектов местного значения муниципального районав области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

#### Объекты для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального районас твердым покрытием |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; |

#### Объекты для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный)  Разделительное ограждение |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; |

#### Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Автобусные остановки |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; |

### Виды объектов местного значения муниципального района в области образования

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; |

### Виды объектов местного значения муниципального районав области здравоохранения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | 12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; |

### Виды объектов местного значения муниципального районав области физической культуры и массового спорта

#### Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели** | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; |

### Виды объектов местного значения муниципального районав области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; |

### Виды объектов местного значения муниципального районав иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

#### Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный такому функциональному назначению |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | **пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15** Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;  19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;  19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | **пункты 6.1, 21статьи 15** Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;  21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |

#### Иные объекты местного значения поселения

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Объекты связи,  Объекты общественного питания,  Объекты торговли,  Объекты бытового обслуживания |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | **пункт 18 статьи 15** Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; |
| **Наименование вида объектаместного значения,для которого обосновываются расчетные показатели** | Рынок для торговли продукциейсельскохозяйственного производства  или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению |
| **Обоснование включения объекта в перечень** | **пункт 25 статьи 15** Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":  25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; |

## Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в местных нормативов градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения муниципального районав соответствии с принятыми планами и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

## Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованныхлиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования муниципального района в Администрацию муниципального района предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало.

## Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области электро-, -газоснабжения поселений

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектамиместного значения муниципального района в области электро-, -газоснабжения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

### Расчетные показатели для объектов электроснабженияпоселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов электроснабжения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35кВ включительно |
| **Территория применения расчетных показателей** | Вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Определяется точкой подключения к объектам энергоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации. |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **95% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации** |

### Расчетные показатели для объектов газоснабженияпоселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов газоснабжение поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) |
| **Территория применения расчетных показателей** | Вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Определяется точкой подключения к объектам газоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации. |
| **Предельное значение расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **90% объектов расположенных на территории населенных пунктов поселения** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | Согласно техническим условиям энергоснабжающей организации |

## Обоснование расчетных показателей объектами местного значения поселения в области автомобильных дорог местного значения

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального районав области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

### Расчетные показатели объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием |
| **Территория применения расчетных показателей** | Всятерритория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной и транспортной инфраструктур |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Раздел 11 СП 42.13330.2011  Приложение К СП 42.13330.2011 |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами: |  |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | **75% общей протяженности автомобильных дорог находящихся на балансе муниципального района** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения: |  |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | **Не устанавливается** |



Рис. 1. Типовые поперечные профили поселковых дорог

1 - проезжая часть; 2 - озеленение

### Расчетные показатели объектов для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный)  Разделительное ограждение |
| **Территория применения расчетных показателей** | Всятерритория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения **определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги** (ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах)–определяется проектом |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** |
| **Предельные значениярасчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Определяется проектом** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Не устанавливается** |

### Расчетные показатели объектовдля создания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектовсоздания условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003 |
| **Территория применения расчетных показателей** | Всетерритория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Не менее 2-хавтобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных  дорогах. Общие технические требования |
| **Предельные значениярасчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Пешеходная доступность не более 30 мин.** |

## Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектамиместного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Здания образовательных учреждений (школы), детские сады и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий |
| **Территория применения расчетных показателей** | В основном, как правило, административные центры поселений |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением поселений объектами образования |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района. |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 1 объекта каждого видана поселение** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.** |

## Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Здание медицинских пунктов и аналогичные объекты предназначенные для исполнения полномочий |
| **Территория применения расчетных показателей** | В основном, как правило, административные центры поселений |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением поселений объектами здравоохранения |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района. |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 1 объекта на каждое поселение** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.** |

## Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и массового спорта

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектамиместного значения муниципального района,обеспечивающими условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты |
| **Территория применения расчетных показателей** | В основном, как правило, административные центры поселений |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района. |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 1 объекта на каждое поселение** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин.** |

## Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального районав области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектамиместного значения муниципального районав области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты |
| **Территория применения расчетных показателей** | Вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района. |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 1 объекта на муниципальный район** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Транспортная доступность не более 90 мин.** |

## Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектамиместного значения муниципального районав иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального районаи расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волотовского муниципального района.

### Расчетные показатели для объектов, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ могут находиться в собственности муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности муниципального районаи расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект аналогичный таким функциональным назначениям |
| **Территория применения расчетных показателей** | Вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения.Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 2 объектов на муниципальный район** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Пешеходно-транспортная доступность – не более 45 мин.** |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района |
| **Территория применения расчетных показателей** | Вся территория муниципального образования |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **Не менее 1 объекта на поселение** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Транспортная доступность – не более 60 мин.** |

### Расчетные показателидля иных объектов местного значения муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами местного значения муниципального районаи расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование одного или нескольких видов объектовместного значения поселения** | Объекты связи,  Объекты общественного питания,  Объекты торговли,  Объекты бытового обслуживания  Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства  или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению |
| **Территория применения расчетных показателей** | В основном, как правило, административные центры поселений |
| **Обоснование расчетных показателейминимально допустимого уровня обеспеченности объектами** | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектамисоциального и коммунально-бытового назначения |
| **Обоснование расчетных показателеймаксимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения поселения** | Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| **Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования:** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения поселения | **Не установлено** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения поселения | **Не установлено** |
| **Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования** |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | **В совокупности, не менее 1 объектакаждого вида** |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения поселения | **Пешеходно-транспортная доступность от административных центров поселений – не более 45 мин.** |

В случае использования данного документа как модельного, в целях осуществления учета копий и организации дополнительных бесплатных консультаций, а так же адаптации под конкретное муниципальное образование, в целях защиты авторских прав (руководитель проекта и автор Строев Николай Николаевич), является обязательным условием отправка сообщения об этом факте по следующему адресу электронной почты: gd@terra.spb.ru.