Проект постановления Администрации Волотовского муниципального округа «Об утверждении «Проекта устройства кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа в д. д. Хотяжа, д. Дерглец, д. Учно, д. Ракитно, д. Хотигоще, д. Городцы, д. Славитино, д. Заречье, д. Жизлино, д. Верёхново, Соловьево, д. Меньково, д. Кривицы, д. Гривы.»

Уважаемые граждане, в целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, а также повышения прозрачности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа Волотовский территориальный отдел Администрации Волотовского муниципального округа проводит публичное обсуждение проекта постановления Администрации Волотовского муниципального округа Об утверждении «Проекта устройства кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа в д. д. Хотяжа, д. Дерглец, д. Учно, д. Ракитно, д. Хотигоще, д. Городцы, д. Славитино, д. Заречье, д. Жизлино, д. Верёхново, Соловьево, д. Меньково, д. Кривицы, д. Гривы» (далее – проект)

Срок обсуждения проекта 15 дней с момента опубликования.

Просим Вас направлять замечания и предложения на адрес электронной почты: [novitsk4ya69@yandex.ru](mailto:novitsk4ya69@yandex.ru)

При необходимости можно связаться с нашим специалистом по следующему номеру телефона:

8 (816-62) 61-212 Новицкая Людмила Викторовна

Доводим до Вашего сведения, что письменные замечания и предложения к проекту должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В письменном обращении в обязательном порядке Вы должны указать:

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение;

- фамилия, имя, отчество;

- почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ;

- суть замечаний и предложений.

Письменные замечания и предложения к проекту принимаются к рассмотрению Волотовским территориальным отделом Администрации Волотовского муниципального округа до даты окончания обсуждения проекта административного регламента.

Письменные замечания и предложения к проекту, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта, рассмотрению не подлежат.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Дата начала обсуждения проекта | Дата окончания обсуждения проекта |
| 1. | «Об утверждении «Проекта устройства кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа в д. д. Хотяжа, д. Дерглец, д. Учно, д. Ракитно, д. Хотигоще, д. Городцы, д. Славитино, д. Заречье, д. Жизлино, д. Верёхново, Соловьево, д. Меньково, д. Кривицы, д. Гривы.» | 30.03.2023 | 13.04.2023 |

**проект**

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

п. Волот

Об утверждении «Проекта устройства кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа в д. д. Хотяжа, д. Дерглец, д. Учно, д. Ракитно, д. Хотигоще, д. Городцы, д. Славитино, д. Заречье, д. Жизлино, д. Верёхново, Соловьево, д. Меньково, д. Кривицы, д. Гривы.»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», решением Думы Волотовского муниципального округа № 4 от 23.09.2020 «О правопреемстве органов местного самоуправления Волотовского муниципального округа», Областным законом от 30.08.2022 № 172-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новгородской области», Распоряжением Администрации Волотовского муниципального округа от 18.10.2022 № 226-рз «Об утверждении перечня общественных кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных (родовых) захоронений», Постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 10.11.2022 № 791 «Об утверждении Проекта устройства кладбища, расположенного на территории Волотовского муниципального округа в д. Порожки», Решения Думы Волотовского муниципального округа от 16.12.2022 № 271»Об утверждении Положения о содержании мест захоронений и организации ритуальных услуг на территории Волотовского муниципального округа», Уставом Волотовского муниципального округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый «Проект устройства кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа в д. д. Хотяжа, д. Дерглец, д. Учно, д. Ракитно, д. Хотигоще, д. Городцы, д. Славитино, д. Заречье, д. Жизлино, д. Верёхново, д. Соловьево, д. Меньково, д. Кривицы, д. Гривы.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы Администрации С. В. Федоров

Утвержден

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

от  №

**Проект устройства кладбищ, расположенных на территории Волотовского муниципального округа в д. д. Хотяжа, д. Дерглец, д. Учно,**  **д. Ракитно,** **д. Хотигоще, д. Городцы, д. Славитино, д. Заречье, д. Жизлино, д. Верёхново,**  **Соловьево, д. Меньково, д. Кривицы, д. Гривы.**

1. Планировочное решение кладбища.
   1. На территории Волотовского муниципального округа имеются общественные кладбища традиционного захоронения:

Волотовский территориальный отдел:

1) Кладбище, расположенное в д. Порожки, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ, д. Порожки, з/у 7а, кадастровый номер земельного участка 53:04:0021903:197, площадью 8154 кв.м;

Ратицкий территориальный отдел:

1. Кладбище, расположенное в д. Хотяжа, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Хотяжа, з/у 32, кадастровый номер земельного участка 53:04:0051601:226, площадью 6931 кв. м;

3). Кладбище, расположенное в д. Дерглец, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Дерглец, кадастровый номер земельного участка 53:04:0055301:50, площадью 5413 кв. м;

4). Кладбище, расположенное в д. Учно, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ, д. Учно, з/у 3, кадастровый номер земельного участка 53:04:0070101:160, площадью 6856 кв. м;

5) Кладбище, расположенное в д. Ракитно, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Ракитно, кадастровый номер земельного участка 53:04:0040301:53 площадью 0,05 м2;

6) Кладбище, расположенное в д. Хотигоще, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Хотигоще, з/у 13, кадастровый номер земельного участка 53:04:0040301:235, площадью 9015 кв. м;

7) Кладбище, расположенное в д. Городцы, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Городцы, кадастровый номер земельного участка 53:04:0040202:53, площадью 5000 кв.м;

Славитинский территориальный отдел:

8) Кладбище, расположенное в д. Славитино, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Славитино, ул. Центральная, уч. № 1к, кадастровый номер земельного участка 53:04:0080603:19, площадью 4750 кв. м;

9) Кладбище, расположенное в д. Заречье, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Заречье, з/у 6к, кадастровый номер земельного участка 53:04:0062701:2, площадью 9100 кв. м;

10) Кладбище, расположенное в д. Жизлино, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Жизлино, з/у 7к 53:04:0090601:11, площадью 6400 кв.м;

11) Кладбище, расположенное в д. Верёхново, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный район д. Верёхново, з/у 1к, кадастровый номер земельного участка 53:04:0090901:196, площадью 7052 кв. м;

12) Кладбище, расположенное в д. Соловьево, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный район д. Соловьево, з/у 2к кадастровый номер земельного участка 53:04:0062102:225, площадью 4149 кв. м.;

13) Кладбище, расположенное в д. Соловьево, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный район д. Соловьево, з/у 3к кадастровый номер земельного участка 53:04:0062102:224, площадью 589 кв. м.;

14) Кладбище, расположенное в д. Меньково, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный округ д. Меньково, з/у 1к кадастровый номер земельного участка 53:04:0095101:139, площадью 2091 кв. м.;

15) Кладбище, расположенное в д Кривицы, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный район д. Кривицы, з/у 1к кадастровый номер земельного участка 53:04:0063001:129, площадью 8182 кв. м.;

16) Кладбище, расположенное в д Гривы, РФ Новгородская область Волотовский муниципальный район д. Гривы, з/у 1кл кадастровый номер земельного участка 53:04:0061701:118, площадью 1606 кв. м.

1.2. При устройстве и содержании кладбищ, предусматриваются: водоупорный слой; система дренажа; обваловка территории каждого кладбища; разделение территории кладбищ на зоны: ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений; водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, благоустройство территории; подъездные пути и место для стоянки автомобилей. Перед входом на кладбища размещается площадка для ожидания и сбора родственников, сопровождающих траурную процессию. Территория кладбищ должна иметь ограду высотой 2м. Для беспрепятственного проезда траурных процессий, при ремонте существующих ограждений со стороны автомобильных дорог ширину ворот на кладбищах необходимо предусмотреть не менее 6,9 м, ширину калиток - не менее 1,2 м.

1.3. На каждом кладбище необходимо выполнять работы по размещению и содержанию площадок для контейнеров (для сбора мусора), предусмотреть места для стоянки автомобилей (в соответствии со схемой №2). При необходимости может быть предусмотрена защитная зеленая полоса шириной до 6 м по внутреннему периметру кладбища, которая может входить в состав озеленения (в соответствии с прилагаемой схемой №1).

2. Зоны захоронений и устройство могил.

2.1. Предельная площадь мест захоронения должна составлять не более 70% общей площади кладбища.

2.2. Захоронение некремированных останков должно производиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Погребение может осуществляться в могилах, склепах в соответствии с вероисповеданием и национальными традициями, для захоронения останков после кремации (прахов) предусмотрен специальный участок. Захоронение останков после кремации (прахов) допускается производить в погребальных урнах, шурфах, методом высыпания в могилу, рассеиванием на специальных участках на кладбищах, а также развеиванием над водной поверхностью, лесом с разрешения администрации по согласованию с региональным центром Госсанэпидемнадзора. При рассеивании не допускается попадание праха за пределы отведённой для этого территории. Установка памятных знаков на местах рассеивания может осуществляться по решению местных органов власти. Захоронение урн с прахом допускается производить в землю, в стены - отдельно стоящих колумбариев и в составе мемориальных сооружений, в иные хранилища урн на кладбищах. Склепы оборудуются вентиляционной шахтой и полом с дренирующим слоем. Захоронение некремированных останков должно производиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Погребение может осуществляться в могилах, склепах в соответствии с вероисповеданием и национальными традициями

2.3. Во исполнение требований Федерального закона "О погребении и похоронном деле" места захоронений (в соответствии с прилагаемой схемой №4) предусмотрены следующих видов: на одну могилу - для одиноких и малоимущих граждан (до 5 квадратных метров); на 2 - 6 могил – семейные (родовые), семейные (родовые) склепы и пантеоны: групповые на 6 и более могил - для жертв аварий, катастроф; братские (общие) или пантеоны - для лиц, чьи останки сохранились не целиком, не могут быть идентифицированы, личность которых не установлена, для одиноких граждан, похороненных за счёт государственного или муниципального бюджета, а также для жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. Места захоронений различного типа предусмотрены на обособленных участках для каждого из указанных видов захоронений (в соответствии с прилагаемой схемой № 4). Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы. Надмогильные сооружения (надгробия) устанавливаются в пределах отведённого земельного участка, по высоте не должны превышать следующих максимальных размеров: памятники 2 метра, ограды 0,8м. Проход между оградами должен быть по длинной стороне от 0,8 м до 1 метра, по короткой стороне 0,6 метра.

2.4. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственников допускается по истечении времени разложения и минерализации тела умершего. Захоронение родственника в семейное (родовое) захоронение разрешается не ранее чем через 20 лет с момента предыдущего захоронения, урны с прахом - независимо от времени предыдущего. Бесплатно предоставляемый участок гарантирующего погребение на этом участке умершего супруга или близкого родственника не может превышать 12 квадратных метров. За предоставление участка для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого, взимается единовременная плата, размер которой устанавливается Администрацией Волотовского муниципального округа. Семейные (родовые) захоронения на кладбище допускаются площадью до 20 квадратных метров.

3. Оборудование и эксплуатация территории

3.1. На кладбищах следует предусматривать (в соответствии с прилагаемой схемой № 3):

- стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания и сооружения. Стенд с планом рекомендуется устанавливать на территории кладбища у главного входа;

- указатели расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря, общественных туалетов;

- стенд для помещения объявлений и распоряжений администрации, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей граждан;

- общественное место захоронения "невостребованного праха", которое отмечают стелой или обелиском без указания фамилий похороненных;

- стационарные скамьи;

- переносные стулья (6 - 8 шт.);

- колодец для полива зелёных насаждений:

- общественный туалет;

- мусоросборники и урны для мусора (площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие).

Для перевозки и переноса гробов по территории на кладбище должен иметься катафалк - носилки.

На кладбище должны быть деревянные крышки для защиты могилы, подготовленной к захоронению, от дождя и снега.

3.2. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания. После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в установленном порядке.

3.3. На участках дорог, предназначенных для движения инвалидов и маломобильных лиц, уклоны, горизонтальные участки, разметку, рельефные элементы следует принимать в соответствии с действующими строительными нормами.

4. Функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

4.1. В санитарно-защитной зоне – 100 м от границы кладбища (в соответствии со схемой №1) не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

4.2. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

4.3. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

5. Мероприятия по профилактике паразитарных болезней, передающихся через укусы насекомых и клещей

5.1. С целью предупреждения заболеваемости паразитарными болезнями, передающимися через укусы насекомых и клещей, администрацией проводится комплекс профилактических акарицидных мероприятий на территории кладбища:

- благоустройство,

- акарицидная обработка (в соответствии с прилагаемой схемой №3);

- дератизационные мероприятия с целью снижения численности прокормителей клещей (диких грызунов);

- информирование населения о методах индивидуальной защиты человека и домашних животных от кровососущих насекомых и клещей.

6. Использование территории места погребения (кладбища)

6.1. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения. Территория места погребения по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения может быть использована только под зеленые насаждения.

6.2. Строительство зданий и сооружений на территории места погребения не допускается.

6.3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

7. Расчет необходимости строительства новых общественных кладбищ.

В соответствии с СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" устанавливается расчётный показатель минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и традиционного типа установлен: 0,24 га/1 тыс. чел. 4,434 тыс. чел.\*0,24га/1 тыс. чел.=1,064 га.

Всего на 1.01.2022 года на территории округа проживало 4434 человек. За последние 10 лет убыль численности населения Волотовского округа составила 15,8% (с 5269 человек в 2013 году).

Площадь всех существующих кладбищ на территории округа составляет 8,53 га, поэтому строительство новых общественных кладбищ на ближайшее время на территории Волотовского муниципального округа не предусмотрено.

Схема №1




Схема №2



Схема № 3




Схема № 4

