****

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от №

п. Волот

О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения Волотовского муниципального округа Новгородской области на период с 2023 по 2033 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Волотовского муниципального округа"

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Внести в «Схему водоснабжения и водоотведения Волотовского муниципального округа Новгородской области на период с 2023 по 2033 год», утвержденную постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 02.05.2023 № 265 (далее – Схема водоснабжения), следующие изменения:

1.1. Таблицу с наименованием: «Округ насчитывает 110 населенных пунктов:» в разделе «Общие сведения о Волотовском муниципальном округе Новгородской области» Схемы водоснабжения изложить в следующей редакции:

«Округ насчитывает 110 населенных пунктов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковыйномер | Наименование сельского населенногопункта (СНП) | Численность постоянногоНаселения01.01.2023 г., чел. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **СНП без постоянного населения**  |  |
|  | д. Лоша | - |
|  | д. Борыни | - |
|  | д. Выдра | - |
|  | д. Гумнище | - |
|  | д. Заполосье | - |
|  | д. Ивье | - |
|  | д. Кашенка | - |
|  | д. Кривицы | - |
|  | д. Меньково | - |
|  | д. Нивки | - |
|  | д. Осиновка | - |
|  | д. Плакса | - |
|  | д. Пуково | - |
|  | д. Снежка | - |
|  | д. Соломенка | - |
|  | д. Сухарёво | - |
|  | д. Тюриково | - |
|  | д. Устицы | - |
|  | д. Хутонка | - |
|  | д. Колесницы | - |
|  | д. Гниловец | - |
|  | д. Ретлё |  |
|  | д. Ракитно |  |
|  | **СНП с населением от 1 до 10 жителей**  |  |
|  | д. Бозино | 1 |
|  | д. Бёхово | 5 |
|  | д. Веретье | 7 |
|  | д. Вязовня | 6 |
|  | д. Восход | 1 |
|  | д. Гаврилково | 4 |
|  | д. Мелочево | 1 |
|  | д. Горки Бухаровы | 5 |
|  | д. Горки | 9 |
|  | д. Городок | 1 |
|  | д. Жуково-Дуброво | 3 |
|  | д. Заречье | 1 |
|  | д. Заречье | 7 |
|  | д. Камень | 10 |
|  | д. Клевицы | 2 |
|  | д. Кленовец | 1 |
|  | д. Кознобицы | 3 |
|  | д. Колотилово | 2 |
|  | д. Конотопцы | 9 |
|  | д. Красницы | 3 |
|  | д. Красный луч | 7 |
|  | д. Крутец | 4 |
|  | д. Лесная | 1 |
|  | д. Личино | 1 |
|  | д. Лужки | 1 |
|  | д. Лухино | 1 |
|  | д. Малое Заболотье | 2 |
|  | д. Микшицы | 5 |
|  | д. Мостище | 2 |
|  | д. Никулино | 7 |
|  | д. Окроево | 1 |
|  | д. Парник | 2 |
|  | д. Подостровье | 4 |
|  | д. Жизлино | 10 |
|  | д. Раменье | 1 |
|  | д. Ручьи | 2 |
|  | д. Сельцо | 2 |
|  | д. Средня | 1 |
|  | д. Станишино | 7 |
|  | д. Старо | 3 |
|  | д. Сутоки | 7 |
|  | д. Токариха | 3 |
|  | д. Черенцово | 1 |
|  | **СНП с населением от 11 до 50 жителей** |  |
|  | д. Борок | 23 |
|  | д. Вояжа | 33 |
|  | д. Горки | 19 |
|  | д. Городище | 11 |
|  | д. Дерглец | 40 |
|  | д. Должино | 11 |
|  | д. Жарки | 29 |
|  | д. Заболотье | 27 |
|  | д. Зеремо | 13 |
|  | д. Ильино | 33 |
|  | д. Кисляково | 12 |
|  | д. Клинково | 23 |
|  | д. Клопцы | 12 |
|  | д. Кованцы | 13 |
|  | д. Марьково | 12 |
|  | д. Междуречье | 18 |
|  | д. Михалково | 30 |
|  | д. Остров | 13 |
|  | д. Пескова | 11 |
|  | д. Погляздово | 20 |
|  | д. Погорелец | 12 |
|  | д. Подсосонье | 11 |
|  | д. Порожки | 26 |
|  | д. Раглицы | 32 |
|  | д. Ратицы | 31 |
|  | д. Рно | 19 |
|  | д. Сельцо | 45 |
|  | д. Точка | 15 |
|  | д. Уницы | 41 |
|  | д. Учно | 50 |
|  | д. Чураково | 15 |
|  | д. Шилова Гора | 36 |
|  | д. Хотигоще | 11 |
|  | **СНП с населением от 51 до200 жителей** |  |
| 1.
 | д. Верёхново | 91 |
| 1.
 | д. Взгляды | 82 |
|  | д. Горицы | 111 |
|  | д. Горки Ратицкие | 88 |
|  | д. Городцы | 186 |
|  | д. Славитино | 131 |
|  | д. Соловьёво | 106 |
|  | д. Хотяжа | 108 |
|  | д. Язвино | 56 |
|  | **СНП с населением от 201 до 5000 жителей** |  |
| 1 | п. Волот | 1938 |
| 2 | д. Волот | 316» |

1.2. Текст подпункта 1.1.2. пункта 1.1. раздела 1 Схемы водоснабжения изложить в следующей редакции:

«Часть населения п. Волот, д. Точка, д. Верёхново, д. Клопцы, д. Славитино д. Жизлино д. Соловьево, д. Ильино, д. Волот, д. Хотяжа, д. Раглицы, д. Городцы, д. Горицы, д. Камень, д. Язвино, д. Дерглец, д. Горки. д. Горки Ратицкие, д. Ратицы имеют централизованное водоснабжение. Остальные потребители холодного водоснабжения, живущие на территории Волотовского муниципального округа, пользуются водой из водоразборных колонок, колодцев общего и частного пользования.

По состоянию на 01.01.2022 г. округ насчитывает 92 сельских населенных пункта, не имеющих центрального водоснабжения, в которых проживает 874 человека.

Перечень населенных пункта, не имеющих центрального водоснабжения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковыйномер | Наименование сельского населенногопункта (СНП) | Численность постоянногонаселения, чел. (по состоянию на 01.01.2023) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **СНП без постоянного населения**  |  |
|  | д. Лоша | - |
|  | д. Борыни | - |
|  | д. Выдра | - |
|  | д. Гумнище | - |
|  | д. Заполосье | - |
|  | д. Ивье | - |
|  | д. Кашенка | - |
|  | д. Кривицы | - |
|  | д. Меньково | - |
|  | д. Нивки | - |
|  | д. Осиновка | - |
|  | д. Плакса | - |
|  | д. Пуково | - |
|  | д. Снежка | - |
|  | д. Соломенка | - |
|  | д. Сухарёво | - |
|  | д. Тюриково | - |
|  | д. Устицы | - |
|  | д. Хутонка | - |
|  | д. Гниловец | - |
|  | д. Колесницы | - |
|  | д. Ретлё | - |
|  | д. Ракитно | - |
|  | **СНП с населением от 1 до 10 жителей**  |  |
|  | д. Бозино | 1 |
|  | д. Бёхово | 5 |
|  | д. Веретье | 7 |
|  | д. Вязовня | 6 |
|  | д. Восход | 1 |
|  | д. Гаврилково | 4 |
|  | д. Мелочево | 1 |
|  | д. Горки Бухаровы | 5 |
|  | д. Горки | 9 |
|  | д. Городок | 1 |
|  | д. Жуково-Дуброво | 3 |
|  | д. Жизлино | 10 |
|  | д. Заречье | 1 |
|  | д. Заречье | 7 |
|  | д. Камень | 10 |
|  | д. Клевицы | 2 |
|  | д. Кленовец | 1 |
|  | д. Кознобицы | 3 |
|  | д. Колотилово | 2 |
|  | д. Конотопцы | 9 |
|  | д. Красницы | 3 |
|  | д. Красный луч | 7 |
|  | д. Крутец | 4 |
|  | д. Лесная | 1 |
|  | д. Личино | 1 |
|  | д. Лужки | 1 |
|  | д. Лухино | 1 |
|  | д. Малое Заболотье | 2 |
|  | д. Микшицы | 5 |
|  | д. Мостище | 2 |
|  | д. Никулино | 7 |
|  | д. Окроево | 1 |
|  | д. Парник | 2 |
|  | д. Подостровье | 4 |
|  | д. Раменье | 1 |
|  | д. Ручьи | 2 |
|  | д. Сельцо | 2 |
|  | д. Средня | 1 |
|  | д. Станишино | 7 |
|  | д. Старо | 3 |
|  | д. Сутоки | 7 |
|  | д. Токариха | 3 |
|  | д. Черенцово | 1 |
|  | **СНП с населением от 11 до 50 жителей** |  |
|  | д. Борок | 23 |
|  | д. Вояжа | 33 |
|  | д. Горки | 19 |
|  | д. Городище | 11 |
|  | д. Должино  | 11 |
|  | д. Жарки | 29 |
|  | д. Заболотье | 27 |
|  | д. Зеремо | 13 |
|  | д. Кисляково | 12 |
|  | д. Клинково | 23 |
|  | д. Кованцы | 13 |
|  | д. Марьково | 12 |
|  | д. Междуречье | 18 |
|  | д. Михалково | 30 |
|  | д. Остров | 13 |
|  | д. Пескова | 11 |
|  | д. Погляздово | 20 |
|  | д. Погорелец | 12 |
|  | д. Подсосонье | 11 |
|  | д. Порожки | 26 |
|  | д. Сельцо | 45 |
|  | д. Уницы | 41 |
|  | д. Учно | 50 |
|  | д. Шилова Гора | 36 |
|  | д. Хотигоще | 11 |
|  | **СНП с населением от 51 до200 жителей** |  |
|  | д. Взгляды | 82» |

1.3. Таблицу пункта 1.4. раздела 1 Схемы водоснабжения изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1 | Сети водоснабжения (проектирование и реконструкция) | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей жилой застройки | Проектирование и строительство (реконструкция, капитальный ремонт) сетей водоснабжения в части населенных пунктов, входящим в состав муниципального округа в объеме 22,2 км;Сроки реализации:проектирование – 2024-2034 г.;реконструкция – 2034 г. | д. Городцы, д. Верёхновод. Точка, д. Соловьевод. Горицы, д. Рно, д. Горки Ратицкие, д. Дерглец, д. Горки, д. Камень, д. Хотяжа, д. Язвино, д. Раглицы, д. Волот, п. Волот | Граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин;санитарно-защитные полосы водоводов:ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов;зона санитарной охраны водопроводных сооружений:зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима):граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;от водонапорных башен – не менее 10 м;от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м. |
| 2 | Станции водоподготовки на водозаборных узлах;Водонапорные башни;Артезианские скважины;Водозаборные скважины(проектирование и строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение)) | Обеспечение водоснабжения потребителей существующей и проектируемой жилых застроек | Проектирование и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) 100% объектов водоснабжения (водозаборные узлы, артезианские скважины, водонапорные башни и иные сооружения) в части населенных пунктов, входящим в состав муниципального округа – по фактически полученным результатам проведенных комиссионных обследований администрации округа совместно с ресурсоснабжающей организацией в части населенных пунктов, входящим в состав муниципального округа, в которых имеются централизованные системы водоснабжения, выявленных и заактированных по результатам обследований несоответствий указанных объектов (отсутствию объектов) требованиям законодательства;Сроки реализации:Строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) –2034 г. | д. Городцы, д. Верёхновод. Точка, д. Соловьевод. Горицы, д. Рно, д. Горки Ратицкие, д. Дерглец, д. Горки, д. Камень, д. Хотяжа, д. Язвино, д. Раглицы, д. Волот, п. Волот |
| 3 | Водозаборные сооружения  | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срокРеконструкцияАртезианская скважина | п. Волот, ул. Железнодорожная, ул. Володарского, ул. Школьная-Красная; | Зона санитарной охраны 1 пояса, 30 мЗона санитарной охраны 2 пояса, определяется гидродинамическими расчетамиЗона санитарной охраны 3 пояса, определяется гидродинамическими расчетами |
| 4 | Многоквартирный жилой домОбъект жилищного строительства | Создание комфортных жилищных условий, переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Первая очередьСтроительство 2-х этажного восьми квартирного жилого дома | п. Волот, ул. Железнодорожная | - |
| 5 | Объекты капитального строительства водоснабжения и канализации. Водозаборные сооружения | Обеспечение водоснабжением потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Капитальный ремонт 2 артезианских скважин | Волотовс-кий район,  деревня Славитино  | Зона санитарной охраны 1 пояса- 30м,Зона санитарной охраны 2 пояса – определяется гидродинамическими расчетамиЗона санитарной охраны 3 пояса - определяется гидродинамическими расчетами» |

1.4. Таблицу №1 пункта 1.6. раздела 1 Схемы водоснабжения изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **«Таблица № 1** |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Финансирование реализации программы с 2023 по** **2033 годы (тыс. рублей)** |
| **всего** | **в том числе по годам:** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030-2032** | **2033** |
| **Водоснабжение** |
| Проектирование (реконструкция, капитальный ремонт) сетей водоснабжения в части населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа в объеме 22,2 км | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новгородской области(Региональный фонд) | 700,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
| Местный бюджет  | 200,00 |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| Внебюджетные сточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт существующих систем водоснабжения от существующих водозаборов из подземного источника до мест подключения водопроводов потребителей  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новгородской области(Региональный фонд) | 16535,325 |  | 1883,8 | 2370,395 | 2370,395 | 2370,395 | 2320,395 | 2320,395 | 500 | 2399,55 |
| Местный бюджет  | 5100 | 800 | 600 | 200 | 200 | 700 | 150 | 250 | 1900 | 300 |
| Внебюджетные сточники | 1898,025 | 50 | 50 | 279,605 | 279,605 | 279,605 | 279,605 | 279,605 | 300 | 100 |
| РеконструкцияАртезианская скважина п. Волот, ул. Железнодорожная, ул. Володарского, ул. Школьная-Красная; | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новгородской области(Региональный фонд) | 8850 |  |  | 2950 | 2950 |  | 2950 |  |  |  |
| Местный бюджет  | 1650 |  |  | 550 | 550 |  | 550 |  |  |  |
| Внебюджетные сточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование:Капитальный ремонт 2 артезианских скважин | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новгородской области(Региональный фонд) | 5900 |  |  |  |  |  |  | 2950 | 2950 |  |
| Местный бюджет  | 1100 |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 |  |
|  |
| **Водоотведение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование: строительства сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью около 22,5 км; | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новгородской области(Региональный фонд) | 1000 |  | 300 |  |  |  |  |  | 400 | 300 |
| Местный бюджет  | 200 |  | 50 |  |  |  |  |  | 100 | 50 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочные локальные очистные сооружения (БЛОС) и локальные сети хозяйственно-бытовой канализации (проектирование и строительство, монтаж)  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Новгородской области(Региональный фонд) | 47100,45 |  |  |  |  |  |  |  |   7100,45 |  |
| Местный бюджет  |  200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  200,00» |  |

1.4. В пункте 1.6. раздела 1 Схемы водоснабжения слова: «Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоснабжения оценочно составляют 50 433,8 тыс. руб. Капитальные вложения в развитие системы водоотведения оценочно составляют 48 500,45 тыс. руб.» заменить словами: «Капитальные вложения в развитие, реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоснабжения и водоотведения оценочно составляют 50 433,8 тыс. руб.»;

1.5. Таблицу пункта 1.7. раздела 1 Схемы водоснабжения изложить в следующей редакции дополнить строками 1.3.4, 1.3.5. , следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.3.4 | Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях  | % год | 8,45 | 8,38 | 8,36 |
| 1.3.5. | Количество точек забора воды | Ед. | 4 | 18 | 20» |

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Волотовского

муниципального округа А.И Лыжов